{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["总表"],"not_rendered":{"images":84,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"总表","index":0,"n_rows":110,"n_cols":7,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[11,0,11,6],[16,0,16,6],[23,0,23,6],[29,0,29,6],[32,0,32,6],[39,0,39,6],[43,0,43,6],[47,0,47,6],[48,0,48,6],[51,0,51,6],[53,0,53,6],[54,0,54,6],[57,0,57,6],[59,0,59,6],[60,0,60,6],[62,0,62,6],[66,0,66,6],[72,0,72,6],[79,0,79,6],[82,0,82,6],[86,0,86,6],[92,0,92,6],[97,0,97,6],[99,0,99,6],[100,0,100,6],[105,0,105,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["二、江阴市残疾儿童康复中心办公家具清单"]
["序号","设备名称","参考图片","材质及工艺","规格（mm)","数量","单位"]
["一层 "]
["文创集市"]
[1,"圆形桌",null,"桌面为斜边烤漆板，座底扪布绒或皮质，带三插和二插插座，防滑塑料脚垫（不含绿植）。","φ1200*1100（高）",3,"张"]
[2,"休闲吧椅",null,"白色PP背支架，背部软性TPU材质，可以提供舒适性；\n实木脚，电镀脚踏。","300*300*700",6,"张"]
[3,"两人位沙发",null,"松木内架，高回弹S形弹簧，耐刮擦；\n面料：家具用皮革。","1900*760*1330",4,"组"]
[4,"茶几 ",null,"基材：18mm刨花板；\n贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色；\n表面：光滑、有光泽、整体效果好；\n封边：PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；\n五金：茶几脚材质为不锈钢镜面，造型独特、美观；\n桌面：圆角处理。","1600*750*750",2,"个"]
[5,"沙发椅",null,"框架：优质实木框架，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；\n面料：优质面料饰面，耐干摩擦（级）≥4以上，具有防静电、防滑等效果；\n内部材质：高密度高回弹海绵，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；\n沙发脚：喷涂光滑均匀，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象。","640*660*790",6,"个"]
[6,"圆茶几",null,"基材：18mm厚刨花板。\n贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色；\n表面：光滑、有光泽、整体效果好；\n封边：PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。","φ600*600",2,"个"]
[7,"金属隔断柜",null,"主体：铁艺烤漆框架；\n基材：18mm厚刨花板。\n贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色；\n表面：光滑、有光泽，整体效果好；\n封边：PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入。","1500*2200*400",2,"个"]
["咖啡厅"]
[8,"书桌",null,"尺寸：1800mm*800mm*750mm（宽*深*高）；\n材质：榆木；\n油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用、不易黄变、耐霉菌性能好、耐人工气候老化，涂膜无起泡无剥落、无裂纹，耐黄变性能、耐霉菌性能、耐人工气候老化符合现行国家规范标准要求。","1800*800*750",1,"个"]
[9,"椅子",null,"书桌：配套椅子，榆木，坐垫家具用皮革；\n油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，耐人工气候老化，涂膜无起泡无剥落、无裂纹，耐黄变性能、耐霉菌性能、耐人工气候老化符合现行国家规范标准要求。","450*450*800",6,"把"]
[10,"组合沙发位",null,"屏风：松木内框架，外覆盖科技布。\n沙发：优质实木内框架，外覆家具用皮革。\n桌：钢制桌腿，外喷漆处理，18mm厚刨花板桌面。\n屏风与沙发加装卡扣全拆装，运输安装方便。\n一套包含=围挡屏风+2双人沙发+1茶几。\n具体组合情况详见平面图","整体尺寸：1900*2310*1330\n双人沙发：2270*550*420（坐高）\n茶几：1800*600*750",3,"组"]
[11,"茶几 ",null,"基材：18mm刨花板。\n贴面：板材采用优质饰面纸，耐磨，不易变色；\n表面：光滑、有光泽、整体效果好；\n封边：PVC边，用热熔胶经200℃高温压制于边部，有效防止水气侵入；\n五金：茶几脚材质为不锈钢镜面，造型独特、美观；\n桌面：圆角处理。","1200*600*750",3,"个"]
["保健室"]
[12,"主管桌",null,"材质：桌面采用18mm三聚氰胺板制作，具有防腐蚀、耐酸碱、耐高温耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能，钢制桌脚稳固结实； \n桌面：圆角处理。","1600*1400*750",2,"张"]
[13,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。\n","650*460*（1120-1220）升降",2,"把"]
[14,"钢木方凳",null,"尺寸：340mm*240mm*435mm；\n凳架：采用优质25*25mm方管，钢管厚1.2mm，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；\n凳面：采用18mm厚白蜡木原木直接板。油漆采用清漆，先用实木封底油，再继续三次底漆二次面漆才最终成型；\n桌面：圆角处理。","340*240*435",2,"把"]
[15,"文件柜",null,"表面处理：三聚氰胺双饰面贴面；\n基材：颗粒板；\n文件柜门板：玻璃门。\n","2200*1200*400",2,"组"]
[16,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",1,"组"]
[17,"儿童诊疗床",null,"主体：钢架白色烤漆；\n滑轮：可打开，可锁定；\n护栏：可升起可下降；\n靠背：皮质软包，可调节弯曲角度。","1800*650*600",2,"组"]
["咨询接待室"]
[18,"办公桌",null,"尺寸：1400mm*700mm*750mm；\n材质：采用环保MFC板（基材为刨花板）；\n支撑：铁艺白色烤漆；\n桌面：圆角处理。","1400*700*750",1,"张"]
[19,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",1,"把"]
[20,"文件柜",null,"表面处理：三聚氰胺双饰面贴面；\n基材：颗粒板；\n文件柜门板：玻璃门。\n","2200*1200*400",2,"组"]
[21,"沙发茶几",null,"沙发，870mm*860mm*1050mm   \n茶几：500mm*450mm*450mm                                                           沙发面料：采用优质家具用皮革，透气性好、柔软且富于韧性； \n沙发海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜；\n沙发和茶几框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理；\n沙发和茶几油漆：采用水性环保木器漆，五底三面工艺；\n沙发和茶几胶粘剂：采用绿色环保胶水。\n一套包括：2沙发+1茶几。\n","沙发：870*860*1050\n茶几：500*450*450 ",1,"套"]
[22,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",1,"组"]
["中医门诊候诊区"]
[23,"沙发茶几",null,"沙发规格，870mm*860mm*1050mm  \n茶几：500mm*450mm*450mm                                                           沙发面料：采用优质家具用皮革，透气性好、柔软且富于韧性； \n沙发海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜；\n沙发和茶几框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理；\n沙发和茶几油漆：采用水性环保木器漆，五底三面工艺；\n沙发和茶几胶粘剂：采用绿色环保胶水。\n一套包括：2沙发+1茶几。\n","沙发：870*860*1050\n茶几：500*450*450 ",2,"套"]
[24,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",1,"组"]
["中医门诊就诊区"]
[25,"办公桌\n（含边柜）",null,"办公桌：1200mm*600mm*750mm\n边柜：1260mm*350mm*1400mm\n总尺寸：宽1550*深1400*高1260mm，桌面深度600mm；\n台面：选用25mm实木多层胶合板贴三聚氰胺饰面，深度尺寸700mm；\n柜体：选用18mm实木多层胶合板贴所有板材截面均配制1.5mmPVC封边条、采用PUR工艺，胶水采用环保净味胶。具有粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点；\n五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用；\n所有抽屉安装抽屉锁；\n配50mm穿线孔盖2个，配合弱电单位穿线；\n桌面：圆角处理。\n（备注：此办公桌含边柜，效果图中所有部分均含在内）","办公桌：1200*600*750\n边柜：1260*350*1400",1,"张"]
[26,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。\n","650*460*（1120-1220）升降",1,"把"]
[27,"钢木方凳",null,"尺寸：340mm*240mm*435mm；\n凳架：采用优质25*25mm方管，钢管厚1.2mm,经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；\n凳面：采用18mm厚白蜡木原木直接板。油漆采用清漆，先用实木封底油，再继续三次底漆二次面漆才最终成型；\n桌面：圆角处理。","340*240*435",2,"把"]
[28,"文件柜",null,"表面处理：三聚氰胺双饰面贴面；\n基材：颗粒板；\n文件柜门板：玻璃门。\n","2200*1200*400",3,"组"]
[29,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",1,"组"]
[30,"诊疗床",null,"主体：钢架白色烤漆；\n滑轮：可打开，可锁定；\n护栏：可升起，可下降；\n靠背：皮质软包，可调节弯曲角度。","1800*650*600",1,"组"]
["后厨区·个训室·语言治疗·监控室"]
[31,"办公桌",null,"尺寸：1400*700*750mm；\n材质：采用环保MFC板（基材为刨花板）；\n支撑：铁艺白色烤漆；\n桌面：圆角处理。","1400*700*750",7,"张"]
[32,"办公椅",null,"黑色PP材质背架，带固定腰靠；\n高回弹中软切割海绵；\n中班蝴蝶底盘带原位锁定；\nPP连体固定扶手；\n85#沉口4公分黑色汽杆；\n∮320尼龙高脚；\nφ50mm黑色尼龙轮。","570*590*900-985  ",9,"张"]
[33,"六门更衣柜",null,"拆装结构；\n板材0.8mm厚；\n12mm薄边设计；\n锁具，三级管理钥匙，300把不互开；\n钢制三节滑轨；\n全系列采用钢化玻璃；\n衣柜采用香樟木挂衣杆；\n全系列使用户外粉末喷涂，室内五年不变色，室外三年不生锈。","900*500*1850",2,"个"]
["餐厅"]
[34,"餐桌椅",null,"采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致；\n油漆：采用环保油漆，五底三面油漆工艺；\n桌面：圆角处理；\n一套包括：1桌+4椅。","桌子：1500*750*750\n单椅：850*450*450",11,"套"]
[35,"正方桌",null,"桌面：1000mm*1000mm*25mm，三聚氰胺贴面，基材多层板；\n桌架：500mm*500mm铸铁方盘，厚铁板；\n立柱：76mm*76mm*1.2mm镀锌铁管，单柱支撑，整体静电喷涂白色烤漆。","整体尺寸：1000*1000*780",6,"张"]
[36,"餐椅A",null,"座椅：多层板实木板；\n椅架：不锈钢圆管；\n脚垫：PUV脚垫。","850*400*400",24,"把"]
["二层"]
["小组教室"]
[37,"办公桌\n（含边柜）",null,"办公桌：1200mm*600mm*750mm\n边柜：1260mm*350mm*1400mm\n总尺寸：宽1550*深1400*高1260mm，桌面深度600mm；\n台面：选用25mm实木多层胶合板贴三聚氰胺饰面，深度尺寸700mm；\n柜体：选用18mm实木多层胶合板贴所有板材截面均配制1.5mmPVC封边条、采用PUR工艺，胶水采用环保净味胶。具有粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点；\n五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用；\n所有抽屉安装抽屉锁；\n配50mm穿线孔盖2个，配合弱电单位穿线；\n桌面：圆角处理。\n（备注：此办公桌含边柜，效果图中所有部分均含在内）","办公桌：1200*600*750\n边柜：1260*350*1400",23,"张"]
[38,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",23,"把"]
["个训室"]
[39,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",8,"把"]
["三层"]
["小组教室"]
[40,"办公桌\n（含边柜）",null,"办公桌尺寸：1200mm*600mm*750mm\n边柜：1260mm*350mm*1400mm\n总尺寸：宽1550mm*深1400mm*高1260mm，桌面深度600mm；\n台面：选用25mm实木多层胶合板贴三聚氰胺饰面，深度尺寸700mm；\n柜体：选用18mm实木多层胶合板贴所有板材截面均配制1.5mmPVC封边条、采用PUR工艺，胶水采用环保净味胶。具有粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点；\n五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用；\n所有抽屉安装抽屉锁；\n配50mm穿线孔盖2个，配合弱电单位穿线；\n桌面：圆角处理。\n（备注：此办公桌含边柜，效果图中所有部分均含在内）","办公桌尺寸：1200*600*750\n边柜：1260*350*1400",24,"张"]
[41,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",24,"把"]
["个训室"]
[42,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",8,"把"]
["四层"]
["档案室"]
[43,"档案密集架",null,"规格：950mm*580mm*2400mm；                                               整体全部采用0.8mm冷轧钢板,经剪板、折弯、冲压工艺，全部模具化生产；\n喷塑：所有产品环保材料全部达到国家相关行业标准或双方协议规定的标准。粉末喷塑厚度60-80nm，光泽度28-30%。喷塑前处理通过除油、清洗、表调、清洗、磷化、清洗、钝化、清洗、烘干等工艺。","950*580*2400",165,"m³"]
["高年级小组教室"]
[44,"办公桌\n（含边柜）",null,"办公桌尺寸：1200mm*600mm*750mm\n边柜：1260mm*350mm*1400mm\n总尺寸：宽1550mm*深1400mm*高1260mm，桌面深度600mm；\n台面：选用25mm实木多层胶合板贴三聚氰胺饰面，深度尺寸700mm；\n柜体：选用18mm实木多层胶合板贴所有板材截面均配制1.5mmPVC封边条、采用PUR工艺，胶水采用环保净味胶。具有粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点；\n五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用；\n所有抽屉安装抽屉锁；\n配50mm穿线孔盖2个，配合弱电单位穿线；\n桌面：圆角处理。\n（备注：此办公桌含边柜，效果图中所有部分均含在内）","办公桌尺寸：1200*600*750\n边柜：1260*350*1400",7,"张"]
[45,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",7,"把"]
[46,"文件柜",null,"表面处理：三聚氰胺双饰面贴面；\n基材：颗粒板；\n文件柜门板：玻璃门。\n","2200*1200*400",7,"组"]
["办公室"]
[47,"办公桌\n（含边柜）",null,"办公桌尺寸：1200mm*600mm*750mm\n边柜：1260mm*350mm*1400mm\n总尺寸：宽1550mm*深1400mm*高1260mm，桌面深度600mm；\n台面：选用25mm实木多层胶合板贴三聚氰胺饰面，深度尺寸700mm；\n柜体：选用18mm实木多层胶合板贴所有板材截面均配制1.5mmPVC封边条、采用PUR工艺，胶水采用环保净味胶。具有粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点；\n五金配件：采用优质五金配件，连接牢靠，经久耐用；\n所有抽屉安装抽屉锁；\n配50mm穿线孔盖2个，配合弱电单位穿线；\n桌面：圆角处理。\n（备注：此办公桌含边柜，效果图中所有部分均含在内）","办公桌尺寸：1200*600*750\n边柜：1260*350*1400",18,"张"]
[48,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",18,"张"]
[49,"文件柜",null,"表面处理：三聚氰胺双饰面贴面；\n基材：颗粒板；\n文件柜门板：玻璃门。\n","2200*1200*400",15,"组"]
[50,"沙发茶几",null,"沙发，870mm*860mm*1050mm   \n茶几：500mm*450mm*450mm                                                           沙发面料：采用优质家具用皮革，透气性好、柔软且富于韧性； \n沙发海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜；\n沙发和茶几框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理；\n沙发和茶几油漆：采用水性环保木器漆，五底三面工艺；\n沙发和茶几胶粘剂：采用绿色环保胶水。\n一套包括：2沙发+1茶几。\n","沙发：870*860*1050\n茶几：500*450*450 ",3,"套"]
[51,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",1,"组"]
["主任室"]
[52,"主管桌",null,"尺寸：1600mm*1600mm*750mm；\n材质：采用环保MFC板（基材为刨花板），木质桌脚稳固结实；\n侧柜：组合式多功能侧柜，含抽屉柜，空格柜，开门柜；\n走线：隐藏式走线，桌面翻盖，便于使用强弱电；桌面圆角处理。","1600*1600*750",1,"张"]
[53,"办公转椅",null,"面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过防污处理；\n坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强；\n气压棒：采用优质气压棒，加厚防爆底盘；\n五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮；\n符合人体工学设计，有腰托，可调节扶手。","650*460*（1120-1220）升降",1,"张"]
[54,"办公椅",null,"黑色PP材质背架，带固定腰靠；\n高回弹中软切割海绵；\n中班蝴蝶底盘带原位锁定；\nPP连体固定扶手；\n85#沉口4公分黑色汽杆；\n∮320尼龙高脚；\nφ50mm黑色尼龙轮。","570*590*900-985  ",2,"张"]
[55,"会议桌",null,"尺寸：2400mm*1000mm*760mm；\n材质：基材为E0级密度板，采用优质实木贴皮,表面采用环保水性漆工艺，油漆牢固光泽度好；\n走线：隐藏式走线，桌面翻盖，便于使用强弱电；\n桌面：圆角处理。","2400*1000*760",1,"张"]
[56,"会议椅",null,"设计：人体工学座椅，坐感舒适，有利于身体健康；\n面料：采用采用优质家具用皮革饰面，细腻柔软，耐磨耐\n用；\n海绵：采用高回弹定型海绵，永不塌陷；\n椅架：采用优质弓形脚，钢管壁厚≥2.0mm，稳固结实。","升降1000-1110*500*500",8,"张"]
[57,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",1,"组"]
["休闲区"]
[58,"休闲桌+椅",null,"桌面：直径800mm*750mm；\n单椅：440mm*440mm*780mm；\n材质：桌子原木清漆，椅子原木框架+超纤皮外包桌垫，靠背\n一套包括：1桌+4椅。","桌面直径：800*750\n单椅：440*440*780",4,"套"]
[59,"高脚凳",null,"塑背采用全新pp塑料，电镀铁艺弓形脚。","950*430*430",4,"个"]
["大会议室"]
[60,"会议桌",null,"尺寸：12000mm*2000mm*760mm；\n材质：基材为密度板，采用优质实木贴皮,表面采用环保水性漆工艺，油漆牢固光泽度好；\n走线：隐藏式走线，桌面翻盖，便于使用强弱电；\n桌面：圆角处理。","12000*2000*760",1,"张"]
[61,"会议椅",null,"设计：人体工学座椅，坐感舒适，有利于身体健康；\n面料：采用采用优质家具用皮革饰面，细腻柔软，耐磨耐\n用；\n海绵：采用高回弹定型海绵，永不塌陷；\n椅架：采用优质弓形脚，钢管壁厚≥2.0mm，稳固结实。","升降1000-1110*500*500",34,"张"]
[62,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",2,"组"]
["家庭技能训练室"]
[63,"床",null,"尺寸：1800mm*2000mm；\n采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致；\n油漆：采用环保油漆，五底三面油漆工艺；\n含床垫。","1800*2000",1,"张"]
[64,"沙发+茶几",null,"内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成；                                         海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；                                                      承重弹力结构：靠背装钉多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡橡筋+面布；\n面料：优质布艺饰面。\n一套包含=三人沙发+茶几。","三人沙发：2270*880*780\n茶几：1200*600*420",1,"张"]
[65,"电视柜",null,"采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致；\n油漆：采用环保油漆，五底三面油漆工艺；\n桌面圆角处理。","1500-2300*400*500\n（宽度可抽拉）",1,"张"]
[66,"餐桌",null,"采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致；\n油漆：采用环保油漆，五底三面油漆工艺；\n桌面：圆角处理。","800*1500*760",1,"张"]
[67,"餐椅",null,"采用优质橡胶木实木和橡胶木指接板制作，木材经干燥房烘干处理，含水率在11±1%，无明显结巴、腐斑颜色木材纹理基本一致；\n油漆：采用环保油漆，五底三面油漆工艺；\n凳面外覆盖超纤皮，内衬定型海绵。","780*430*440",6,"张"]
["辅助性工作室"]
[68,"会议桌",null,"材质：基材为密度板，采用优质实木贴皮,表面采用环保水性漆工艺，油漆牢固光泽度好；\n走线：隐藏式走线，桌面翻盖，便于使用强弱电；\n支架：钢制支架+静电喷涂粉末；\n桌面：圆角处理。","2400*1100*750",2,"张"]
[69,"办公椅",null,"黑色PP材质背架，带固定腰靠；\n高回弹中软切割海绵；\n中班蝴蝶底盘带原位锁定；\nPP连体固定扶手；\n85#沉口4公分黑色汽杆；\n∮320尼龙高脚；\nφ50mm黑色尼龙轮。","570*590*900-985  ",12,"张"]
[70,"展示柜1",null,"尺寸：3600mm*300mm*2000mm±10mm；\n材质：白蜡木原木直接板；\n工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；\n功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙可自行配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。","3600*300*2000±10",1,"组"]
[71,"展示柜2",null,"尺寸：900*400*2000mm±10mm；\n材质：白蜡木原木直接板；\n工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；\n功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙可自行配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。","900*400*2000±10",4,"组"]
["个训室"]
[72,"办公椅",null,"黑色PP材质背架，带固定腰靠；\n高回弹中软切割海绵；\n中班蝴蝶底盘带原位锁定；\nPP连体固定扶手；\n85#沉口4公分黑色汽杆；\n∮320尼龙高脚；\nφ50mm黑色尼龙轮。","570*590*900-985  ",10,"张"]
["五层"]
["兵乒室"]
[73,"乒乓球桌",null,"规格：2740mm*1525mm*760mm；\n规格方管，包箱采用钢板和30*60mm的方管拼接而成。台面由坚实木料或高密度纤维板制作，具有一定弹性，从离台300mm的地方释放乒乓球，反弹高度在230～260mm，摩擦系数：＜0.6，反光度：在MUNSELL系统中不超过15度，暗墨绿色纤维素喷漆或涂漆，台边各有2cm宽的白线，长的称边线，短的称端线。台面中央有一条3mm宽的白线。表面喷塑，特殊设计台脚组件，具有良好平整度，台脚装有高度调节装置，内外脚双脚折叠，球台稳定性：≤7mm。边框为高强度钢框，适用于一般训练或比赛；\n附乒乓球网架，标准球网。","2740*1525*760",3,"张"]
[74,"休息凳",null,"尺寸：1600mm*400mm*430mm；\n面材：采用优质纳帕皮，厚度：0.9～1.5mm，抗张强度：≥10N/mm2，撕裂强度：≥30N/mm2，断裂伸长率：≤80%，颜色摩擦牢度≥4.5/3.5级（干/湿），涂层黏着牢度：≥3.5N/10mm，pH:3.5～6.0，稀释差：＜0.7；\n海绵：内部采用阻燃、环保高密度泡棉，再附阻燃、环保中密度泡棉表面加180g丝棉，座垫泡棉密度＞45kg/m³；\n内架：均采用烘干含水率≤13%的桦木实木制架；\n金属烤漆脚架。","1600*400*430",4,"张"]
[75,"茶水柜",null,"尺寸：宽1200mm*高800mm*深400mm；\n颜色：木色。","1200*800*400",2,"组"]
[76,"六门更衣柜",null,"拆装结构；\n板材0.8mm厚；\n12mm薄边设计；\n锁具，三级管理钥匙，300把不互开；\n钢制三节滑轨；\n全系列采用钢化玻璃；\n衣柜采用香樟木挂衣杆；\n全系列使用户外粉末喷涂，室内五年不变色，室外三年不生锈。","900*500*1850",2,"个"]
["多功能大厅"]
[77,"演讲台",null,"采用中密度防火饰面板；采用PVC封边条；\n钢制脚架（可折叠）。","650*500*1000",1,"个"]
[78,"折叠桌",null,"尺寸：1400mm*600mm*750mm；\n材质：采用环保MFC板（基材为刨花板），钢制桌\n脚稳固结实；\n功能：可翻转折叠，便于存放；桌脚带轮便于移动；\n桌面：圆角处理。","1400*600*750",50,"张"]
[79,"培训椅",null,"最大展开尺寸：840mm*510mm*490mm，可折叠；\n设计：人体工学座椅，可堆放，方便整理；\n坐垫：采用高回弹性海绵，座感舒适。","840*510*490",100,"把"]
[80,"活动椅",null,"尺寸：780mm*530mm*450mm；\n材质：高密度PE粒子防水抗摔材料；\n工艺：\n（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象；\n（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；\n（3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。\n","780*530*450",100,"把"]